**ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME**

Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunun Tecer Beşgözeler Mevkii’ndeki kaynaktan suyun alınarak Demirağ OSB içerisindeki su deposuna getirilmesi için isale hattının projelendirilmesi, bu projeye ait yaklaşık maliyetin ilgili birim fiyatlarla tespit edilmesi ve Oran kalkınma ajansı mali desteğinden faydalanılması için Ajans formatlarına uygun Fizibilite Raporu hazırlanması işi.

**Teknik Bilgiler:**

A-Suyun Debisi:

100 Lt / Sn

B-Tecer Beşgözeler Mevkii Koordinatları: (ITRF 30 )

Y: 596590,622

X: 4364677,378

Z: 1558

C-Demirağ OSB Depo Koordinatları: (ITRF 30 )

Y: 594624,131

X:4388103,185

Z: 1402

\*\* 10 atü PE boru kullanılacaktır.